Bind9

Table des matières

1 Introduction 1

2 dot-tk 1

3 Installation 1

4 Configuration 2 4.1 Fichier /etc/bind/name.conf.options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4.2 Fichier /etc/bind/name.conf.local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4.3 DNS secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4.4 Fichier /etc/bind/db.narval.tk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4.5 Fichier /etc/bind/db.82.242.5.148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

5 Test 4 5.1 Fichier /etc/resolv.conf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5.2 Fichier /etc/hostname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5.3 Victoire ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5.4 Remarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

6 Exemple configuration maître/esclave 5

1 Introduction

Tester host -a narval.tk et host -t mx narval.tk.

• A : adresse Ip de la machine

• MX : serveur mail du domaine

• TXT : serveur xmpp ou autre

2 dot-tk

Je cherche à ajouter un champ MX aux DNS afin que mon serveur soit en mesure de recevoir des mail depuis l’extérieur.

Créer un nom de domaine chez dot.tk.

$ host narval.tk
narval.tk has address 94.103.151.195
narval.tk has address 217.119.57.22
narval.tk has address 209.172.59.196
narval.tk has address 193.33.61.2
narval.tk mail is handled by 20 MX-HOST.DOT.tk.

Teste d’un mail à “nroche@narval.tk” en ayant choisi le “forwarding DNS” depuis l’interface web de dot-tk :

This is the mail system at host smtp4-g21.free.fr.
I’m sorry to have to inform you that your message could not
be delivered:

<nroche@narval.tk>: host MX-HOST.DOT.tk[71.6.218.116] said: 554 5.1.2
    <nroche@narval.tk>: Recipient address rejected: Bad destination system
    address (in reply to RCPT TO command)

Rq : je n’ai pas réussi à ajouter un champ MX en utilisant le “use dot-tk free DNS service”. Reste l’option “Use custom DNS service” nécessitant d’héberger son propore serveur dns.

3 Installation

                             # tail -f/var/syslog
# apt-get install bind9
# host google.fr localhost
# /etc/init.d/bind9 stop

4 Configuration

4.1 Fichier /etc/bind/name.conf.options

options {
directory "/var/cache/bind";
query-source address *;

        // your ISP IP addresses for stable nameservers
forwarders {
212.27.53.252;
  212.27.54.252;
};

auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
listen-on-v6 { any; };
        allow-query { any; }; // pour limiter l’accès au forwarders ci-dessus (je crois)
};

4.2 Fichier /etc/bind/name.conf.local

 //
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "narval.tk" {
type master;
file "/etc/bind/db.narval.tk";
};

zone "148.5.242.82.in-addr.arpa" {

       type master;
       file "/etc/bind/db.82.242.5.148";
};

4.3 DNS secondaire

Même fichier en donnant l’adresse du serveur “master” afin d’y télécharger (automatiquement) le dit fichier :

zone "narval.tk" {
        type slave;
        file "/etc/bind/db.narval.tk";
        masters {
                5.135.154.197;
        };
};

zone "5.135.154.197.in-addr.arpa" {
       type slave;
       file "/etc/bind/db.197.154.135.5";
        masters {
                5.135.154.197;
        };
};

zone "79.143.250.133.in-addr.arpa" {
       type master;
       file "/etc/bind/db.133.250.143.79";
};

4.4 Fichier /etc/bind/db.narval.tk

$TTL 604800
@ IN SOA ns.narval.tk. root.ns.narval.tk. (
        2012032801 ; Serial -> N^∘ de série à incrémenter à chaque modif
                   ; de ce fichier. Ce N^∘ est utilisé par les
                   ; serveurs esclaves pour lui indiquer qu’il
                   ; doit mettre à jour sa base. Par commodité
                   ; ce n^∘ est une date à l’envers.
        604800 ;Refresh -> A l’expiration du délai Refresh exprimé en
                   ; secondes, le serveur excalve va entrer en
                   ; communication avec le maitre et si il ne
                   ; le trouve pas, il fera une nouvelle
                   ; tentative au bout du délai Retry et si au
                   ; bout du délai Expire il considerera que le
                   ; serveur n’est plus disponible.
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Minimum -> Durée de vie minimum du cache en secondes

;** Les 2 lignes suivantes permettent au serveur de se retrouver lui même
@ IN NS maximus.narval.tk.
@ IN MX 10 maximus.narval.tk.

maximus IN A 82.242.5.148
maximus HINFO "cowsay" "yé" ;Info complémentaire

max IN CNAME maximus.narval.tk.
ns IN CNAME maximus.narval.tk.
mail IN CNAME maximus.narval.tk.
www IN CNAME maximus.narval.tk.

4.5 Fichier /etc/bind/db.82.242.5.148

$TTL 604800
@ IN SOA max.narval.tk. root.narval.tk. (
                    2010062000
                        604800
                         86400
                       2419200
                        604800 )

@ IN NS ns.narval.tk.

        IN PTR narval.tk.

5 Test

5.1 Fichier /etc/resolv.conf

search narval.tk
nameserver 127.0.0.1
#nameserver 212.27.53.252
#nameserver 212.27.54.252

5.2 Fichier /etc/hostname

maximus

5.3 Victoire !

$ host -a narval.tk maximus

narval.tk. 604800 IN SOA ns.narval.tk. ...
narval.tk. 604800 IN NS ns.narval.tk.
narval.tk. 604800 IN MX 10 mail.narval.tk.
narval.tk. 604800 IN A 82.242.5.148

Rq : Pensez à ouvrir le ports udp 53 (domain) en entrée et en sortie.

$ host -a narval.tk ROOT-F.TALOHA.tk.

narval.tk. 602525 IN A 82.242.5.148
narval.tk. 300 IN NS NS.narval.tk.
narval.tk. 82918 IN MX 20 MX-HOST.DOT.tk.

5.4 Remarques

• Bien que le serveur de mail ne soit pas répertorié par le dns de tk., l’information est bien relayée aux autres dns.

$ host -t mx narval.tk ROOT-F.TALOHA.tk.
narval.tk has no MX record

• Les dns de google.com et du CC à Lyon ne répertorient pas du tout le domaine narval.tk.

C’est normal car il ne servent que les noms de domaines quils hébergent.

$ host -a narval.tk ns2.google.com.
Host narval.tk not found: 5(REFUSED)

$ host -a mx narval.tk cri.ens-lyon.fr.
Host narval.tk not found: 5(REFUSED)

• Etre très patient car la propagation des informations peut prendre du temps.

6 Exemple configuration maître/esclave

• Commun : named.conf.options pointent sur le dns de fdn ? !

• Server chey ovh

– db.narval.tk – db.197.154.135.5 – named.conf.local :

zone "narval.tk" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.narval.tk";
};

zone "5.135.154.197.in-addr.arpa" {
       type master;
       file "/etc/bind/db.197.154.135.5";
};

zone "79.143.250.133.in-addr.arpa" {
       type slave;
       file "/var/lib/bind/db.133.250.143.79";
};

• Server chey moi

– db.133.250.143.79 – named.conf.local :

zone "narval.tk" {
        type slave;
        file "/var/lib/bind/db.narval.tk";
        masters {5.135.154.197;};
};

zone "5.135.154.197.in-addr.arpa" {
       type slave;
       file "/var/lib/bind/db.197.154.135.5";
        masters {5.135.154.197;};
};

zone "79.143.250.133.in-addr.arpa" {
       type master;
       file "/etc/bind/db.133.250.143.79";
};

Attention, penser à garder à l’heure le serveur ! diagramme