Debian

Table des matières

1 Serveur maison 1 1.1 Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 PPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.3 NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.4 DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.5 DNS secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Clavier 3

3 Wifi 3

4 Environement graphique 4 4.1 Serveur X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.2 BlackBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.3 Xdm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5 Applications 5

6 Gnome 5

7 Install Debian from *nix 6

8 Outils 6

Memo des configurations des serveurs sous Debian.

1 Serveur maison

1.1 Profile

Fichier root/.bashrc

export EDITOR=/usr/bin/vi
export PS1=’\[\033[01;31m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ ’
#export TMOUT=300

Fichier root/.bashrc

force_color_prompt=yes
...
# crypt
encrypt() {
        gpg -c $1 && rm $1
}
decrypt() {
        [ ${1%.gpg} != $1 ] || return
        gpg -d $1 > ${1%.gpg} 2>/dev/null && rm $1
}

export EDITOR=/usr/bin/vi

Fichier /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin without-password

1.2 PPP

# apt-get install ppp ppoeconf
# pppoeconf

Fichiers modifiés (automatiquement) : • /etc/ppp/chap-secrets • /etc/ppp/pap-secrets • /etc/ppp/resolv.conf

nameserver 80.67.169.12
nameserver 80.67.169.40

• /etc/ppp/peers/dsl-provider : les options semblent être là • /etc/network/interface

auto eth0
iface eth0 inet manual
auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
        pre-up /bin/ip link set eth0 up # line maintained by pppoeconf
        provider dsl-provider

Fichier à ajouter : /etc/rsyslog.d/ppp.conf

local2.* /var/log/ppp.log

Commandes suggérées :

# poff
# pon dsl-provider
# plog
# ip addr show ppp0

1.3 NAT

Installer le fichier /etc/network/if-pre-up.d/firewall, puis :

# ifdown dsl-priver
# ifup dsl-provider
# iptables-save

1.4 DHCP

• # apt-get install udhcpd • /etc/udhcpd.conf

start 192.168.2.20
end 192.168.2.254
interface eth1
opt dns 5.135.154.197
option subnet 255.255.255.0
opt router 192.168.2.1
option domain narval.tk
option lease 864000 # 10 days of seconds

• /etc/default/udhcpd

DHCPD_ENABLED="yes"

1.5 DNS secondaire

Si le DNS secondaire ci-dessous ne permet pas de résoudre les nom de domaines extérieurs, alors mettre à l’heure le serveur et reloader bind. Sinon, au cas où : diagramme

• # apt-get install bind9 ntpdate

• /etc/bind/name.conf.options :

...
        forwarders {
                80.67.169.12;
                80.67.169.40;
        };

• /etc/bind/name.conf.local :

include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "narval.tk" {
        type slave;
        file "/var/lib/bind/db.narval.tk";
        masters {
                5.135.154.197;
        };
};

zone "5.135.154.197.in-addr.arpa" {
       type slave;
       file "/var/lib/bind/db.197.154.135.5";
        masters {
                5.135.154.197;
        };
};

zone "79.143.250.133.in-addr.arpa" {
       type master;
       file "/etc/bind/db.133.250.143.79";
};

• /etc/bind/db.133.250.143.79 :

$TTL 604800
@ IN SOA max.narval.tk. root.narval.tk. (

                      2014061201
                        604800
                         86400
                       2419200
                        604800 )

@ IN NS ns2.narval.tk.

133 IN PTR evo.narval.tk.

2 Clavier

# apt-get install console-tools
# loadkeys fr

3 Wifi

• Fichier /etc/modules

wlan
ath_hal
ath_pci

• Fichier /etc/network/interfaces

auto ath0
iface ath0 inet static
        address 192.168.1.1
        netmask 255.255.255.0
        up iwconfig ath0 essid nroche mode master channel 11 rate auto

4 Environement graphique

4.1 Serveur X

# apt-get install xorg
$ startx

Sous Debian le serveur X est configuré pour ne pas écouter sur les ports Tcp. Pour autoriser les oclock, xeyes et display faire xhost +, modifier le fichier /etc/gdm/gdm.conf et relancer le serveur X.

# This file overrides the default configuration settings
# /usr/share/gdm/defaults.conf
...
[security]
DisallowTCP=false
...
[servers]
[server-Standard]
name=Standard server
command=/usr/X11R6/bin/X -audit 0
flexible=true
priority=10

4.2 BlackBox

# apt-get blackbox menu bbkeys
$ startx

Note : bbkeys n’est pas disponible sous wheezy, l’installer depuis squeeze. Les racourcis clavier sont définis dans le fichier /etc/bbkeys/bbkeysrc.

[begin] (bbkeys configuration file)

  [keybindings] (begin keybindings)
    [chain] (Control-Mod1-W)
    ...
      [sendToWorkspace] (9) {9}
      [sendToWorkspace] (0) {10}
    [end]
    ...
    [Close] (Mod1-F8)
    [changeWorkspace] (Mod1-9) {9}
    [changeWorkspace] (Mod1-0) {10}
    [Execute] (Mod1-F1) {xterm}
    [Execute] (Mod1-F2) {emacs}
    [Execute] (Mod1-F3) {iceweasel}
    [Execute] (Mod1-F4) {icedove}
    [Execute] (Mod1-F5) {xrefresh}
  [end] (end keybindings)
[end] (end bbkeys configuration)

L’ajout du fichier /.xsession permet de configurer la session graphique.

#!/bin/bash

# exports valables pour les applications lancées via la session X
. ~/.bashrc

nice -20 /usr/bin/xscreensaver &
xset -b
bbkeys &
xterm &

exec /usr/bin/blackbox

4.3 Xdm

# apt-get xdm
# /etc/init.d/xdm start

5 Applications

Fichier /etc/apt/sources.list :

# flashplugin-nonfree debian-backport-keyring
#deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib
deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib

# apt-get install xscreensaver iceweasel icedove myspell-fr-gut myspell-en-gb xpdf gv
# apt-get install flashplugin-nonfree

Java run-time environnement : cf http ://plugindoc.mozdev.org/linux.html

# apt-get install sun-java6-jre
$ mkdir ~/.mozilla/plugins
$ cd $!
$ ln -s /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.12/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so libjavaplugin_oji.so

Redémarer firefox et regarder ici : about :plugins

6 Gnome

• icone d’activation/désactivation du réseau inutile

# apt-get remove gnome-network-manager

• Driver de la Webcam

# apt-get install gspca-modules-2.6-686
# modprobe ...

• Paquet gnome-screensaver : les images sont à placer dans le répertoire /Pictures.

• msn

# apt-get install amsn kmess

• Gnome-classic

// only let gnome-failback session
# chmod 200 /usr/share/xsessions/gnome.desktop

Utilisaer le configurateur graphique (compte utilisateur / dévérouiller) pour activer la connexion automatique :

$ cat /etc/gdm3/daemon.conf
...
[daemon]
AutomaticLoginEnable=True
AutomaticLogin=nroche

7 Install Debian from *nix

# mkdir ~/work
# cd ~/work
# wget http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debootstrap/debootstrap_1.0.11_all.deb
# ar -x debootstrap_1.0.11_all.deb
# cd /
# zcat root/work/data.tar.gz | tar xv
# /usr/sbin/debootstrap --arch i386 lenny /mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian

??? marche pô

8 Outils

• netstat like pour iptable

# apt-get install iptstat