Qemu

Table des matières

1 Installation 1 1.1 Installation de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Emulation d’un sous réseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.3 QEMU acceleration layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Script de lancement 3

1 Installation

Cf : Site officiel.

1.1 Installation de base

# apt-get install qemu
# chmod og+wxr /opt
$ qemu-img create /opt/virtualDebian.img 7G

• Boot via le cdrom :

$ qemu -hda /opt/virtualDebian.img -cdrom /dev/cdrom -boot d

• Boot via le fichier (pseudo partition hda) :

$ qemu -hda /opt/virtualDebian.img -cdrom /dev/cdrom -boot c

1.2 Emulation d’un sous réseau

• Fichier /etc/network/interface côté machine physique :

iface tap0 inet static
        address 192.168.2.1
        netmask 255.255.255.0

• Création de l’interface :

# modprobe tun
# apt-get install uml-utilities
# tunctl -t tap0
Set ’tap0’ persistent and owned by uid 0

# tunctl -u nroche -t tap0
Set ’tap0’ persistent and owned by uid 1000

# cat /proc/net/dev | grep tap0
# ifup tap0
# ifconfig tap0

• Lancement de la machine virtuelle avec une carte réseau :

qemu -hda /opt/virtualDebian.img -boot c -net nic,vlan=0 -net tap,vlan=0,ifname=tap0,script=no

Détail des options :

– -net nic,vlan=n : ajoute côté machine virtuelle une carte ne2k_pci sur le vlan ’n’ – -net tap,vlan=0,ifname=tap0,script=no : utilise côté machine physique l’interface tap0 sans utiliser le script /etc/qemu-ifup

• Fichier /etc/network/interface côté machine virtuelle :

iface tap0 inet static
        address 192.168.2.2
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.2.1

• Ouverture du réseau via masquerade :

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.2.0/24 -j MASQUERADE

Essayez de joindre le serveur de noms...

1.3 QEMU acceleration layer

When used as a virtualizer, QEMU achieves near native performances by executing the guest code directly on the host CPU. A host driver called the QEMU accelerator (also known as KQEMU) is needed in this case. The virtualizer mode requires that both the host and guest machine use x86 compatible processors.

• Compilation du module kqemu.

# apt-get install kqemu-common kqemu-source linux-headers-2.6.26-1-486 gcc libc6-dev
# cd /usr/src/
# tar -jxf kqemu.tar.bz2
# chown ...
$ cd /usr/src/modules/kqemu/
$ ./configure
$ make
# ./install.sh

• Test.

# modprobe kqemu
qemu-img create /opt/virtualTest.img 1G
qemu -hda /opt/virtualTest.img -boot c -no-kqemu
qemu -hda /opt/virtualTest.img -boot c

• Création manuelle du device (non requis à priori)

# mknod /dev/kqemu c 250 0
# chmod 666 /dev/kqemu
# modprobe kqemu

Attention toutefois à /etc/modprobe.d/kqemu qui doit faire un truc comme :

# /sbin/modprobe kqemu major=250

2 Script de lancement

#!/bin/bash

if [ "$(id --user)" -eq 0 ] then
   echo $0 "only root can run this script"
   exit
fi

# acceleration
modprobe tun

# Emuler le sous réseau
modprobe kqemu
ifup tap0
iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.1.120 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 192.168.1.120 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# creation de l’instance
sudo -nroche qemu \
        -hda /opt/virtualDebian \
        -cdrom /dev/cdrom \
        -net nic,vlan=0 \
        -net tap,vlan=0,ifname=tap0,script=no \
        -boot c &