Live CD

Table des matières

1 Boot virtuel 1 2 Détail de l’Iso de l’installeur Debian 1 3 Construction de l’ISO de l’installeur Debian 1 3.1 Preparation du répertoire CD1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3.2 Construction de l’iso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.3 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 Construction from scratch 5 4.1 Démarrer depuis une ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4.2 Remplacement du noyau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.3 Remplacement de l’Initrd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.4 Ajouter un sytème au CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4.5 Squashfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4.6 Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4.7 Réduire la taille du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1 Boot virtuel

# apt-get install qemu
# qemu --cdrom cd.iso

Qemu n’alloue que 128 Mo de ram aux VM par défaut :

Loading /boot/initrd.gz...
Not enought memory to load specified image

Si besoin, utiliser :

$ qemu -m 256M --cdrom monIso.iso

Pour obtenir une console sous X il faut changer la combinaison Ctrl-Alt par Ctrl-Alt-Shift :

$ qemu -m 256M -alt-grab --cdrom monIso.iso

2 Détail de l’Iso de l’installeur Debian

Dépot debian : dists/XXX/main/installer-YYY/current/images/cdrom/ • (A) debian-cd_info.tar.gz • (B) initrd.gz • (C) vmlinuz CD1 debian : • /isolinux (A) • /boot (A) • /install (B)+(C)

3 Construction de l’ISO de l’installeur Debian

On se base sur l’outils debian-cd (qui utilise un mirroir local).

# apt-get install debian-cd
$ cd /usr/share/debian-cd

$ cat CONF.sh
export CODENAME=helium
export MIRROR=/var/lib/mirror/pandore
export TDIR=/var/lib/mirror/tmp
export OUT=/var/lib/mirror/debian-cd-test
export APTTMP=/var/lib/mirror/tmp/apt
export NONFREE=1
export CONTRIB=1
export FORCE_FIRMWARE=1
export amd64_MKISOFS="xorriso"
export amd64_MKISOFS_OPTS="-as mkisofs -r -checksum_algorithm_iso md5,sha1"
export ARCHIVE_KEYRING_PACKAGE=debian-archive-keyring // export need to be added here !
ARCHIVE_KEYRING_FILE=usr/share/keyring/useit-archive-keyring.gpg
export DEBOOTSTRAP_OPT="--keyring $TDIR/archive-keyring/$ARCHIVE_KEYRING_FILE"
export INSTALLER_CD=2
export TASK=debian-installer+kernel
export MAXCDS=1

$ . CONF.sh
$ make distclean
$ make status
$ make packagelists
$ make image-trees
$ make image CD=1

On cherche à réduire au minimum chacune des étapes. On les réduits en commençant par la dernière afin de garder une iso fonctionelle. Finalement seules les 2 dernières importent vraiment.

3.1 Preparation du répertoire CD1

L’avant dernière étape contruit les répertoires boot1/isolinux et CD1/boot. Ces opérations sont effectives au bout de 3 appels :

0- make image-trees
 1- make_disc_trees.pl
  2- start_new_disc
   3- boot-$ARCH

• 1)

$ /home/nroche/debian-cd/tools/make_disc_trees.pl
   \home/nroche/debian-cd /var/lib/mirror/pandore \
   /var/lib/mirror/tmp helium "amd64" "xorriso" \
   "-as mkisofs -r -checksum_algorithm_iso md5,sha1 -jigdo-min-file-size 1024 -jigdo-exclude ’README*’ \
    -jigdo-exclude /doc/ -jigdo-exclude /md5sum.txt -jigdo-exclude /.disk/ -jigdo-exclude /pics/ \
    -jigdo-exclude ’Release*’ -jigdo-exclude ’Packages*’ -jigdo-exclude ’Sources*’ -jigdo-force-md5 /pool/"

• 2)

$ /home/nroche/debian-cd/tools/start_new_disc \
   /home/nroche/debian-cd \
   /var/lib/mirror/pandore \
   /var/lib/mirror/tmp \
   helium "amd64" 1

• 3)

$ export BASEDIR=$PWD
$ export DI_CODENAME=helium
$ export MIRROR=/var/lib/mirror/pandore
$ export DEBVERSION=7.0
$ export ARCH=amd64
$ export MKISOFS=xorriso
$ export DISKINFO_DISTRO="distro_Debian"
$ export DEBIAN_KERNEL="kernel_GNU/Linux"
$ mkdir -p /var/lib/mirror/tmp/helium/CD1
$ tools/boot/helium/boot-amd64 1 /var/lib/mirror/tmp/helium/CD1

3.2 Construction de l’iso

La dernière étape contruit l’iso. Cette opération est effective au bout de 2 appels :

0- make image CD=1
 1- make_image
  2- mkisofs

• 1)

$ export MKISOFS=xorriso
$ export MKISOFS_OPT="-as mkisofs -r -checksum_algorithm_iso md5,sha1"
$ export MAXJIGDOS=0
$ /home/nroche/debian-cd/tools/make_image \
 "/var/lib/mirror/tmp/helium" \
 "opt_amd64" \
 "/var/lib/mirror/debian-cd-test" \
 "opt_7.0" \
 "opt_/var/lib/mirror/pandore" \
 "xorriso" \
 "-as mkisofs -r -checksum_algorithm_iso md5,sha1" \
 "opt_jidgo" \
 "opt_jidgo_opts"

• 2)

$ cd /var/lib/mirror/tmp/helium
$ export volid="Debian 7.0 amd64 1"
$ export opts=‘cat 1.mkisofs_opts‘ || true
$ export dirs=‘cat 1.mkisofs_dirs‘ || true
$ export OUT=/var/lib/mirror/debian-cd-test
$ export OUTFILE=monIso
$ export MKISOFS=xorriso
$ export MKISOFS_OPTS="-as mkisofs -r -checksum_algorithm_iso md5,sha1"
$ $MKISOFS $MKISOFS_OPTS -V "$volid" -o $OUT/$OUTFILE.iso $opts $dirs CD1
$ cd -

3.3 Résultats

Etapes 1 2 3 4 commentaire
---------------------------------------------------------------------------------------
       - - - - ok CD|firmw
       - - - 1 ok CD|firmw|hd
       - - - 2 ok CD|firmw|hd|chroot failed
       - - 1 ko No packages file /var/lib/mirror/tmp/helium/packages.amd64 for amd64!
       - - 2 2 ok sr0|!firmw (l’installeur boude le CD mais il se monte sans problème)
       - - 3 2 ok sr0|!firmw
       - ! 3 2 ok sr0|!firmw
       ! ! 3 2 ok sr0|!firmw
 !CONF ! ! 3 2 ok sr0|!firmw
       (script) ok sr0|!firmw

rq : un warning s’est glissé à un moment donné :

xorriso : WARNING : -volid text problematic as automatic mount point name
xorriso : WARNING : -volid text does not comply to ISO 9660 / ECMA 119 rules

Le mirroir peut être réduit :

$ mkdir -p mirror/dists/helium/main/binary-amd64
$ mkdir -p mirror/pool/main/s/syslinux/
$ cp -r [a_mirror]/dists/helium/main/installer-amd64 \
    mirror/dists/helium/main/
$ cp [a_mirror]/dists/helium/main/binary-amd64/Packages.gz \
    mirror/dists/helium/main/binary-amd64
$ cp [a_mirror]/pool/main/s/syslinux/syslinux-common_4.05+dfsg-6+deb7u1_all.deb \
    mirror/pool/main/s/syslinux/

$ du -sh mirror
375M

Voici le script résultant :

#!/bin/bash
set -e

export BASEDIR=$PWD
export DI_CODENAME="wheezy"
export MIRROR="$PWD/mirror"
export DEBVERSION="7.0"
export ARCH="i386"
export DISKINFO_DISTRO="distro_Debian"
export DEBIAN_KERNEL="kernel_GNU/Linux"
export volid="Debian 7.0 amd64 1"
export MKISOFS="xorriso"
export MKISOFS_OPTS="-as mkisofs -r -checksum_algorithm_iso md5,sha1"

# cleaning
###########
rm -fr tmp
rm -f monIso.iso

# prepare ISO

##############
mkdir -p tmp/$DI_CODENAME/CD1
tools/boot/$DI_CODENAME/boot-$ARCH 1 $PWD/tmp/$DI_CODENAME/CD1

# build ISO
############
cd tmp/$DI_CODENAME
export opts=‘cat 1.mkisofs_opts‘
export dirs=‘cat 1.mkisofs_dirs‘
$MKISOFS $MKISOFS_OPTS -V "$volid" -o $BASEDIR/monIso.iso $opts $dirs CD1
cd -

# test ISO
###########
qemu-system-x86_64 --cdrom monIso.iso

4 Construction from scratch

4.1 Démarrer depuis une ISO

Fichiers à récupérer :

mkdir inputs
cd inputs
MIRROR=http://ftp2.fr.debian.org/debian
wget $MIRROR/dists/wheezy/main/installer-i386/current/images/cdrom/debian-cd_info.tar.gz
wget $MIRROR/dists/wheezy/main/installer-i386/current/images/cdrom/initrd.gz
wget $MIRROR/dists/wheezy/main/installer-i386/current/images/cdrom/vmlinuz
wget $MIRROR/pool/main/s/syslinux/syslinux-common_4.05+dfsg-6+deb7u1_all.deb
cd -
cp ???/splash.png inputs/

Script :

#!/bin/bash
set -e
#set -x

rm -fr CD boot syslinux
rm -f monIso.iso

# Linux
mkdir -p CD/boot
cp inputs/vmlinuz inputs/initrd.gz inputs/debian-cd_info.tar.gz CD/boot

# Boot loader
echo "\\tools\\loadlin.exe \\boot\\vmlinuz initrd=initrd.gz" | todos > CD/boot/install.bat

# sysLinux (pour récupérer 2 fichiers)
mkdir syslinux/
dpkg --fsys-tarfile inputs/syslinux*.deb > syslinux.tar
tar -C syslinux/ -xf syslinux.tar ./usr/lib
rm syslinux.tar

MKISOFS_OPT="-isohybrid-mbr syslinux/usr/lib/syslinux/isohdpfx.bin"

# isoLinux
mkdir -p boot/isolinux
tar -C boot/isolinux -zxf inputs/debian-cd_info.tar.gz
MKISOFS_OPT="$MKISOFS_OPT -partition_offset 16"
# Not everything in the tarball is isolinux stuff
mv boot/isolinux/g2ldr* boot
mv boot/isolinux/setup.exe boot
mv boot/isolinux/win32-loader.ini boot
rm boot/isolinux/*.withgtk

# Modify win32-loader.ini
sed -i "s|install/|boot/|" boot/win32-loader.ini
sed -i "/^default_desktop/ d" boot/win32-loader.ini

cp syslinux/usr/lib/syslinux/isolinux.bin boot/isolinux/
cp syslinux/usr/lib/syslinux/vesamenu.c32 boot/isolinux/

#rm -r boot/isolinux/desktop
sed -i "s|%install%|boot|" boot/isolinux/*.cfg
rm -f boot/isolinux/amd*.cfg boot/isolinux/desktop/amd*.cfg

# should be 640x480
pngtopnm < inputs/splash.png | ppmquant 16 | \
 ppmtolss16 "#ffffff=7" "#000000=0" > boot/isolinux/splash.rle
pngtopnm < inputs/splash.png | ppmquant 16 | pnmtopng > boot/isolinux/splash.png
sed -i "s|built on|built $BUILD_DATE; d-i|" boot/isolinux/f1.txt

# ouvre un navigateur sous windows (je pense)
todos > CD/autorun.inf <<EOF
[autorun]
open=setup.exe
EOF

# au cas où (pour la suite)
cp -f inputs/menu.cfg inputs/txt.cfg boot/isolinux/ || true
tar -C CD -zxf root.tgz || true

# Common mkisofs options when creating CDs
MKISOFS_OPT="$MKISOFS_OPT -J -joliet-long"
MKISOFS_OPT="$MKISOFS_OPT -cache-inodes"

# Add the normal options to make an ElTorito bootable CD/DVD
MKISOFS_OPT="$MKISOFS_OPT -b isolinux/isolinux.bin"
MKISOFS_OPT="$MKISOFS_OPT -c isolinux/boot.cat"
MKISOFS_OPT="$MKISOFS_OPT -no-emul-boot"
bls=4 # Specify 4 for BIOS boot, don’t calculate it
MKISOFS_OPT="$MKISOFS_OPT -boot-load-size $bls"
MKISOFS_OPT="$MKISOFS_OPT -boot-info-table"
MKISOFS_OPT="$MKISOFS_OPT boot"

xorriso -as mkisofs -r -checksum_algorithm_iso md5,sha1 \
 -V ’Nico 0.0 i386 1’ -o monIso.iso \
 $MKISOFS_OPT CD
qemu -m 512M -ctrl-grab --cdrom monIso.iso

Faire le ménage dans les menus : au final seuls menu.cfg et txt.cfg semble suffire. Si l’on change l’image, il faut idéalement en trouver une de 640x480 (sinon elle est duppliquée).

Remarque : (https ://lists.debian.org/debian-boot/2012/03/msg00401.html)

> libisofs: WARNING : Can’t add /debian to Joliet tree. Symlinks can
> only be added to a Rock Ridget tree.

These warnings are caused by option -J which produces a MS-Windows Joliet
directory tree. They are harmless, except if you want to extract all
files on MS-Windows and want to bring them onto a system that supports
symbolic links.

4.2 Remplacement du noyau

Retirer quiet et vga=788 dans txt.cfg pour voir les logs du noyau et ajouter init=/bin/bash pour prendre la main au plus tôt.

On peut remplacer le noyau et booter sans problème :

$ cp /boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae inputs/vmlinuz

Mais alors il manque le driver pour monter le CD.

4.3 Remplacement de l’Initrd

L’idée est de ne pas monter tout le système en mémoire.

# mkinitramfs -o initrd.gz

Au boot on peut monter le CD :

(initramfs) mount -t iso9660 /dev/sr0 /root

Ajouter root=/dev/sr0 dans txt.cfg pour monter le CD automatiquement. Au cas où pour bidouiller :

# gunzip initrd.gz
# mkdir ramfs
# cd ramfs
# cat ../initrd | cpio -i

# echo "" > etc/conf.d/resume

# find . | cpio --create --format=’newc’ > ../initrd
$ cd ..
$ gzip initrd

4.4 Ajouter un sytème au CD

On utilise debootstrap puis on fait le ménage (cf https ://wiki.ubuntu.com/ReducingDiskFootprint).

# debootstrap --variant=minbase wheezy root http://ftp2.fr.debian.org/debian
# chroot root
# mount -t proc proc /proc
# mount -t sysfs sysfs /sys

// minimum addons
# passwd
# apt-get install locales
# dpkg-reconfigure locales
# apt-get install localepurge
# apt-get install console-tools console-data
# ln -s i386/azerty/fr-latin9.kmap.gz /usr/share/keymaps/defkeymap.kmap // pour loadkeys -d

// X + browser
# apt-get install xorg
# apt-get install dillo

// free many megabytes as possible (/2)
# apt-get install localepurge
# localepurge
# apt-get clean

# rm /var/lib/apt/lists/*
# rm /var/cache/apt/*
# rm -r /usr/share/doc/*
# rm -r /usr/share/man/*

// 10 more megabyte into /usr/share/i18n ??

# umount /proc
# umount /sys
# ^D
# tar -zcf root.tgz -C root .

root/etc/fstab :

none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs noauto 0 0

$ cp /boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae inputs/vmlinuz
# mkdir root/lib/modules
# cp -fr /lib/modules/3.2.0-4-686-pae/ root/lib/modules/
# cd root
# find . | cpio --create --format=’newc’ > ../initrd
# cd ..
# gzip initrd
$ cp initrd.gz inputs/initrd.gz

A présent on boot, mais le système n’est accessible qu’en lecture seule.

# loadkeys fr

Archiver puis vider le contenu des répertoires à basculer en lecture/écriture :

# rm root/tmp
# ln -s /var/tmp root/tmp
# tar -zcf root/etc.tgz -C root etc
# tar -zcf root/var.tgz -C root var
# rm -fr root/etc/*
# rm -fr root/var/*

Modifier l’initrd afin de décompresser les répertoires dans des disques RAM : ramf/init :

# Move virtual filesystems over to the real filesystem
mount -n -o move /sys ${rootmnt}/sys
mount -n -o move /proc ${rootmnt}/proc

echo "/////////////////// extract /var ///////////////////"
mount -t tmpfs -o nosuid,size=5m,mode=755 tmpfs /root/var
mount -t tmpfs -o nosuid,size=200m,mode=755 tmpfs /root/var
tar -zxf root/etc.tgz -C root
tar -zxf root/var.tgz -C root
echo "/////////////////// init endings ///////////////////"
#/bin/sh

# Chain to real filesystem

4.5 Squashfs

# apt-get install squashfs-tools

Générer la partition squashfs

# mv root/var.tgz .
# mv root/etc.tgz .
# mksquashfs root squashfs -m 256K

Regénérer l’initrd en ajoutant le module squashfs dans le fichier /etc/initramfs-tools/modules :

# echo "squashfs" >> /etc/initramfs-tools/modules
# mkinitramfs -o initrd.gz

(initramfs-tools(8) est trés bien documenté mais j’ai pas trouvé la façon propre) MODULES=list permet de restreindre les modules à charger Replace mountroot() function into ramf/init/scripts/local :

mountroot()
{
 wait_for_udev 10

 mount -t iso9960 /dev/sr0 /cdrom
 mount -t squashfs -o loop /cdrom/squashfs /root/

 mount -t tmpfs -o nosuid,size=5m,mode=755 tmpfs /root/etc
 mount -t tmpfs -o nosuid,size=200m,mode=755 tmpfs /root/var
 tar -zxf /cdrom/etc.tgz -C root
 tar -zxf /cdrom/var.tgz -C root
}

Retirer root=/dev/sr0 de txt.cfg. Ajouter init=/bin/bash permet de prendre la main juste après l’initrd.

xinit permet de lancer X avec un terminal mais celui-ci est figé. Il manque les drivers

(lspci -k) de la carte graphique (entre autres) et les utilitaires du noyau (modprobe...).

# mkdir lib/modules
# cp -fr /lib/modules/3.2.0-4-686-pae lib/modules

TODO : apt-get install kmod Peut-être à cause de debootstap --variant=minbase?

4.6 Résumé

ISO
 isolinux (récupéré depuis le mirroir debian)
 vmlinuz (récupéré sur ma machine)
 initrd (construit via mkinitramfs)
 root (construit via debootstrap et mkfsquachfs)
  etc (construit via tar)
  var (construit via tar)

4.7 Réduire la taille du système

L’autre idée c’est d’utiliser un montage CramFs (ou mieux : SquashFS) en plus après le montage du CD.

$ mksquashfs root root.squashfs -b 256K // 128K par défaut => plus lent mais taille identique (/2)
$ mount -t squashfs -o loop root.squashfs mnt/ // loop car ne provient pas directement d’un device