Xorg

Table des matières

1 Installation 1

2 Base 1

1 Installation

Maj avec la version 1.9.4 basée sur uedev.

2 Base

Pas évident de faire marcher le clavier français...

Fichier /etc/X11/xorg.conf :

Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
Option "AllowEmptyInput" "false"
Option "AutoAddDevices" "false"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
EndSection

Là, je retombe sur une configuration viable :

$ showkey -a
| 124 0174 0x7c
(euro) 226 0342 0xe2
  130 0202 0x82
  172 0254 0xac
^[[B 27 0033 0x1b <- flèche du bas
   91 0133 0x5b
   66 0102 0x42